目前考虑基本功能如下：

1、设置电话录音

2、设置手机铃声

3、写便签/查看最近的便签

4、设置录音机

必须使用窗口部件。

执行速度一定要快，占用内存一定要小

规划：

一、1.0版本：实现基本功能，需要窗口部件，程序里面可以使用简单的列表方式进行设置。

包括如下几项：

1、可以设置来电自动录音，在窗口部件上只需要一个按钮可以实现来电自动录音功能的使能和去使能就可以了。

1.1 自动录音功能

在电话来时，可以通过录音功能将电话自动进行录音，讲录音自动存到某一个文件夹下，电话记录使用MP3格式，如果来电在通讯录里面可以找到命名方式是：年月日+通讯录的名字+index，比如20120830-雷彦章-1，不过即使使用这种方式进行存储的话，也要把电话号码存到这个文件的注释或者什么地方，防止后期电话号码有变，如果在通讯录里面找不到就是用20120830-13810686793-1。

1.2 归档查找功能

可以按照日期，人名和电话号码三种方式进行查询。

考虑是不是要是用数据库在收到电话的时候将这个记录的位置存起来，以便后期搜索。

2、设置手机铃声

窗口部件可以使用一个开关静音的功能

需要可以显示当前的电话/短信/通知铃声，同时可以设置新的铃声。

在设置时这些铃声都要可以支持试听。

3、支持新建便签和查看最近的便签这两个功能

这个需要占用两个窗口部件，一个是新建便签，一个是查看最近的便签

这个使用系统的调用应该就可以了，关键是执行速度要快

在程序里面的话，这个看能否让直接就走到便签处理那快去

4、录音机

这个也需要占用一个串口部件，就是开始录音，在已经开始录音时点击是关闭录音。

这个需要可以设置默认的录音的存档位置，默认的录音存档命名方式是：日期+index，格式使用MP3。

综上所述，这里一共需要五个窗口部件：电话自动录音；静音；新建便签；查看最近便签以及录音